# I2C DMA模式测试报告

测试方法：

使用DMA的通道5将数据从RAM传输到I2C0数据寄存器，然后使用DMA的通道4接收来自I2C1数据寄存器的值。I2C0作为主机，I2C1作为从机，如果传输数据没有错误，则LED2和LED3点亮。

注意：rv\_star开发板上已将I2C1的SCL、SDA上拉，我们需将I2C0的SCL、SDA都接47欧的上拉电阻。