# 互补输出测试

测试目的：

测试定时器的互补输出。

测试方法：

配置定时器PA8和PB13连接到示波器测量。

测试结果：

如下图所示，黄色波形和蓝色波形互补输出。示波器测量得到占空比分别为75%和25%。

