# 定时器触发测试

测试目的：

测试定时器受外部事件的触发。

测试方法：

使用定时器1的通道0作为上升沿触发输入对应于PA0，定时器1的通道2作为PWM输出。若PA0按下，则会产生触发事件，PA2产生pwm波。

测试结果：

PA0按下，PA2产生pwm波。TIMER1 CI0FE0

。