## DAC\_DMA测试

测试目的：

测试DAC0输出阶梯波。

测试方法：

使用DMA将数据从内存传输到DAC0\_R8DH中，然后通过定时器5触发输出。通过示波器观察PA4的输出波形。

测试结果：

如下图所示，PA4产生阶梯波输出。

F:\新建文件3.jpg