## 双路噪声波测试

测试目的：

测试DAC两路噪声波的生成。

测试方法：

使用定时器5和定时器6触发DAC0和DAC1生成噪声波，通过PA4和PA5进行输出。用示波器观察PA4和PA5的波形。

测试结果：

如下图所示，PA4和PA5生成了噪声波形，可以观察到PA4和PA5的噪声波完全一样，可以看出这个噪声波是伪噪声波。测试完成。

