# 窗口看门狗测试

测试目的：

测试窗口看门狗是否能正常工作。

测试方法：

配置Prescaler divider为1/8，手册上对应的窗口时间为606.8us~38.8ms，所以在while循环中加入led翻转函数，再加入延时后开始喂狗，如果喂狗时间在606.us~~38.8ms之间，则led3开始闪烁，否则led2常亮。