# RTC闹钟测试

测试目的：

测试RTC闹钟是否能正常开启。

测试方法：

设置一个要响铃的时间点，等到哪个时间点的时候，如果闹钟事件产生，那么就点亮开发板上的绿灯。

设置闹钟的时间在函数rtc\_alarm\_config中，设置的时间按秒计算，如果要使闹钟在1点产生，则设置的值为1\*60\*60；

然后在RTC的中断服务函数中，写入闹钟产生时的相应事件，再清除闹钟中断标志位就可以了。